**Príloha č. 2**

**Zoznam a množstvo konštrukčných výplní**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ konštrukčných výplní** | **Množstvo** (kusy) | | |
| Typ okna 1 : Okno dvojkrídlové, rozmer 2700x1800mm, 1x otváravé, 1 x otváravo-sklopné | 382 | | |
| Typ okna 2 : Okno jednokrídlové, rozmer 1200x1200mm, 1x otváravé, 1 x otváravo-sklopné | 61 | | |
| Typ okna 4 : Okno dvojkrídlové, rozmer 2400x600mm, 2x otváravo-sklopné | 4 | | |
| Typ okna 6 : Okno dvojkrídlové, rozmer 2700x1220mm, 1x otváravé, 1 x otváravo-sklopné | 18 | | |
| Typ okna 8 : Okno jednokrídlové, rozmer 1650x700mm, 1 x sklopné | 9 | | |
| Typ okna 9 : Okno jednokrídlové, rozmer 1650x800mm, 1x sklopné | 20 | | |
| Typ okna 11 : Okno trojkrídlové, rozmer 4050x1800mm, 2x otváravé, 1 x otváravo-sklopné | 8 | | |
| Typ dverí 3 : Dvere dvojkrídlové, rozmer 1550x2450mm | 1 | | |
| Typ dverí 5 : Dvere jednokrídlové, rozmer 800x1600mm | 1 | | |
| Typ dverí 7 : Dvere jednokrídlové, rozmer 1840x2450mm | 4 | | |
| Typ dverí 10 : Dvere jednokrídlové, rozmer 700x2020mm | 4 | | |
| Typ dverí 12 : Dvere jednokrídlové, rozmer 700x1600mm | 1 | | |
| Typ dverí 13 : Dvere jednokrídlové, rozmer 900x1970mm | 1 | | |
| Špecifikácia materiálov výplňových konštrukcií, tesnení a kovaní: | | |  | |
| 1. hliníkový profil systém SUPERIAL | |  |  | |
| 2.  tesnenie centrálne a akustické z EPDM | |  |  | |
| 3. kľučky dverné a okenné sú vyrobené z hliníkovej zliatiny AlMg3 | | |  | |
| 4. pánty sú zo zliatiny AlMgSi 0.5 F22, z galvanizovanej ocele alebo hliníkovej zliatiny AlMg3 | | | | |